Lisa 1

**Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke akende osaliseks väljavahetamiseks Raasiku koolis.**

Pakkumused palume saata digiallkirjastatult aadressile: **hanked@raasiku.ee** hiljemalt **23.07.2021 kell 10.00**

**Hanke nimetus: „Raasiku kooli osaline akende väljavahetamine**“

Raasiku Vallavalitsus soovib välja vahetada osaliselt mitteavanevad kooli aknad avatavate akende vastu.

Hankija nimi: Raasiku Vallavalitsus

Hankeliik: väikehange

Täiendav info: Martti Sikut, tel 555 11 685, e-post: martti.sikut@raasikukool.edu.ee

**Hanke tehniline kirjeldus**

Väljavahetamisele kuuluvad aknad, mis asuvad kooli juurdeehituse poolses osas II korrusel. Vahetamisele läheb 6 akent, mis on hetkel mitteavatavad. Aknad vahetatakse välja avatavate akende vastu.

Akende mõõdud: 2997 x 1866 (h x l).

Uute akende mõõdud 2997 x 1866, avatav osa asub akna keskel ja on mõõtudega 800 x 1866 (tuulutusasendi võimalusega, avatav ülevalt alla).

Akende vahetamiseks vajalikud toimingud:

* Ripplagede demontaaž ja montaaž
* Ruloode demontaaž ja montaaž

Hanke võitja kohustub enne tellimuse vormistamist aknad üle mõõtma ning objektil töö iseärasustega tutvuma! Aknalauad väljavahetatavatel akendel puuduvad (need on maast laeni aknad). Välised aknaplekid ei kuulu väljavahetamisele, kui uute paigaldamisel ja olemasolevate eemaldamisel neid ei rikuta. Olemasolev olukord (viimistlus) tuleb taastada.

Aknad peavad olema valged kahekordse klaaspaketiga plastaknad ja visuaalselt peavad jääma alles jäävate akendega sobivaks. Lisatud failis fotod olemasolevatest avatavatest akendest koos mõõtudega.

Garantiiaeg akendele koos paigaldusega peab olema vähemalt 2 aastat tööde üleandmisest.

Eemaldatavad aknad tuleb utiliseerida.

**Tarne- ja paigaldusperiood.** Pakkuja peab aknad paigaldatuna ja töötavana üle andma hiljemalt **26. augustil 2021**, konkreetne päev tuleb lepingus märgitud kontaktisikuga eelnevalt kokku leppida. Kolm kuud peale akende paigaldamist tuleb teostada akende reguleerimine. Sama tuleb teha vajadusel garantiiperioodil eraldi selle eest tasustamata.

Koos pakkumisega palun esitada pakutavate akende soojapidavusnäitaja.

Parimaks pakkumuseks on soodsaim pakkumus. Hankijal on õigus mitte valida soodsaimat pakkumust, kui selle soojapidavusnäitajad ei ole hankijale sobivad.

NB! Pakkumise esitamiseks täida allolevas tabelis rohelise taustaga lahtrid, allkirjasta dokument digitaalselt ja saada aadressile: hanked@raasiku.ee **hiljemalt 23.07.2021 kell 10.00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hind km-ta | km | hind km-ga |
| 6 uut akent  |  |  |  |
| Uute akende paigaldus (sh paigaldamiseks vajalikud eel- ja järetööd) |  |  |  |
| Vanade akende utiliseerimine |  |  |  |
| **Hind KOKKU** |  |  |  |

NB! Pakkuja võib esitada pakkumuse ka omal vormil digitaalallkirjastatuna.

Märkused: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pakkuja:

Pakkuja esindaja nimi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(allkirjastatud digitaalselt)